## Allegato 5

**Modello di offerta tecnica**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

**Protezione Ambientale del Piemonte**

**Via Pio VII 9**

**10135 TORINO**

**OGGETTO:** Procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.36/2023 per l’aggiudicazione della fornitura a n.4 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare alla rete di rilevamento della qualità dell’aria gestita da Arpa Piemonte e manutenzione full risk on site

Fornitura nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari

CUP I83C22000640005

1. Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................…………………………………………………………

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

**si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.**

**LOTTO 1**

**N. 2 ANALIZZATORI DI BLACK CARBON**

**REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI**

**di cui al capitolato tecnico art 3 lotto 1**

Breve descrizione ed indicazione **del punto scheda tecnica (pagina)** contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Corso di addestramento degli operatori Arpa**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Garanzia e manutenzione**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

**Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1** | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **MAX** | **SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **Q** | **PT**  **T** | **Offerta**  **presentata** |
| **1** | Possibilità di implementazione con analizzatore per la stima di OC (Carbonio Organico) / EC (Carbonio Elementare) | 10 | si |  | 20 |  |
| no |  | 0 |  |
| **2** | Fornitura dei servizi QA/QC per la durata della garanzia (compresa l’eventuale estensione) | 20 | si |  | 20 |  |
| no |  | 0 |  |
| **4** | Autonomia superiore ad 1 mese del filtro a nastro, in fibra di vetro / quarzo o altro materiale adeguato; | 10 | Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione, l’autonomia maggiore rispetto alle tempistiche di sostituzione del filtro a nastro | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **5** | Numero di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell’interfaccia grafica del sw periferico tramite il driver sviluppato per l’interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria | 20 | Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione il numero maggiore di funzioni gestibili da remoto quanto riportato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico di appalto | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **6** | Estensione della garanzia  **(requisito minimo 12 mesi)** | 20 | Ulteriori 12 mesi |  | 5 |  |
| Ulteriori 24 mesi |  | 10 |
| Ulteriori 24 mesi |  | 20 |

Firma del/i legale/i rappresentante

**LOTTO 2**

**N. 4 ANALIZZATORI DI AMMONIACA**

**REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI**

**di cui al capitolato tecnico art 3 lotto 2**

Breve descrizione ed indicazione **del punto scheda tecnica (pagina)** contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Corso di addestramento degli operatori Arpa**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Garanzia e manutenzione**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

**Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2** | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **MAX** | **SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **Q** | **PT**  **T** | **Offerta**  **presentata** |
| **1** | Limite rilevabilità | 10 | minore di 5 ppb fino a 3 ppb | 1 |  |  |
| minore di 3 ppb fino a 1 ppb | 5 |  |  |
| minore di 1 ppb | 10 |  |  |
| **2** | Deriva giornaliera del valore di zero | 10 | minore 2 ppb fino 1,5 ppb | 1 |  |  |
| minore 1,5 ppb fino 1 ppb | 5 |  |  |
| minore 1 ppb | 10 |  |  |
| **3** | Deriva giornaliera del valore di span | 10 | minore 2% fino 1,5% | 1 |  |  |
| minore 1,5% fino 1% | 5 |  |  |
| minore del 1% | 10 |  |  |
| **4** | Possibilità di determinazione di ossidi di azoto | 10 | si |  | 10 |  |
| no |  | 0 |  |
| **5** | Numero di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell’interfaccia grafica del sw periferico tramite il driver sviluppato per l’interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria | 20 | Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione il numero maggiore di funzioni gestibili da remoto quanto riportato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico di appalto | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **6** | Estensione della garanzia  **(requisito minimo 12 mesi)** | 20 | Ulteriori 12 mesi |  | 5 |  |
| Ulteriori 24 mesi |  | 10 |  |
| Ulteriori 48 mesi |  | 20 |  |

Firma del/i legale/i rappresentante

**LOTTO 3**

**N. 1 CONTATORE A CONDENSAZIONE PER LA MISURA DEL NUMERO DI PARTICELLE**

**REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI**

**di cui al capitolato tecnico art 3 lotto 3**

Breve descrizione ed indicazione **del punto scheda tecnica (pagina)** contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Corso di addestramento degli operatori Arpa**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Garanzia e manutenzione**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

**Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 3** | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **MAX** | **SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **Q** | **PT**  **T** | **Offerta**  **presentata** |
| **1** | Possibilità di fornitura e utilizzo bottiglie di butanolo anche di dimensioni di 2lt o superiori | 20 | si |  | 20 |  |
| no |  | 0 |  |
| **2** | Presenza di un sistema di misura dell'indice di crescita delle particelle | 30 | si |  | 30 |  |
| no |  | 0 |  |
| **3** | Frequenza di acquisizione dati | 20 | Il punteggio più alto sarà assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione, le migliori performance in termini di frequenza di acquisizione dei dati | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **4** | Estensione della garanzia  **(requisito minimo 12 mesi)** | 10 | Ulteriori 12 mesi | 2 |  |  |
| Ulteriori 24 mesi | 5 |  |  |
| Ulteriori 48 mesi | 10 |  |  |

Firma del/i legale/i rappresentante

**LOTTO 4**

**N. 4 CAMPIONATORI GRAVIMETRICI SEQUENZIALI PM10 SINGOLA LINEA OUTDOOR**

**REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI**

**di cui al capitolato tecnico art 3 lotto 4**

Breve descrizione ed indicazione **del punto scheda tecnica (pagina)** contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Corso di addestramento degli operatori Arpa**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Garanzia e manutenzione**

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

**Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 4** | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **MAX** | **SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE** | **PT**  **Q** | **PT**  **T** | **Offerta**  **presentata** |
| **1** | Offerta di teste di prelievo europee aggiuntive PM2,5 per flusso 2,3 m3/h | 10 | si |  | 10 |  |
| no |  | 0 |  |
| **2** | Possibilità di utilizzo di filtri in teflon/policarbonato | 5 | si |  | 5 |  |
| no |  | 0 |  |
| **3** | Portafiltri di capacità maggiore di 21 filtri | 10 | Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con capacità dei portafiltri maggiore. | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **4** | Peso campionatore | 5 | Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con peso minore. | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **5** | Performance metrologiche (portata di aspirazione, di temperatura ambiente, di pressione ambiente) | 20 | Il punteggio sarà attribuito considerando le caratteristiche Metrologiche dello strumento proposto | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |
| **6** | Estensione della garanzia  **requisito minimo 12 mesi)** | 20 | Ulteriori 12 mesi | 5 |  |  |
| Ulteriori 24 mesi | 10 |  |  |
| Ulteriori 48 mesi | 20 |  |  |
| **7** | Numero di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell’interfaccia grafica del sw periferico tramite il driver sviluppato per l’interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria | 10 | Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione il numero maggiore di funzioni gestibili da remoto quanto riportato al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico di appalto | Punteggi quantitativi “Q” |  |  |

Firma del/i legale/i rappresentante